##### Załącznik nr 4

**do Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Urzędu m.st. Warszawy – zdiagnozowane działania niezbędne do realizacji do 2030 roku dla dostępności architektonicznej – dzielnice**

###### Dostępność architektoniczna

| **Zdiagnozowane działania niezbędne do realizacji Element planu** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** |
| --- | --- |
| Bemowo |  |
| Zakup urządzeń służących do ewakuacji | Doposażenie Urzędu w niezbędne środki ewakuacyjne w ustalonych miejscach. |
| Wprowadzenie systemu automatycznego otwierania drzwi na żądanie. | Przeprowadzenie analizy rynku i dostępnych rozwiązań; Zastosowanie dodatkowych instalacji (kurtyny powietrzne) |
| Wprowadzenie informacji dot. rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dźwiękowy lub dotykowy | Rozszerzenie systemu dźwiękowego określającego rozkład pomieszczeń.  Aktualizacja informacji dotykowych – tablic tyflograficznych w przestrzeni obsługi klienta. |
| Instalacja podgrzewania podestów przy wejściu do UD Bemowo od strony parkingu wewnętrznego oraz Sali B w celu uniknięcia oblodzenia w okresach zimowych. | Analiza rynku. Przeprowadzenie postępowania przetargowego. |
| Białołęka |  |
| Wymiana istniejących głównych drzwi wejściowych na automatyczne drzwi przesuwne | Wyłonienie wykonawcy; zlecenie wykonania usługi montażu automatycznych drzwi przesuwnych |
| Dostosowanie istniejących podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową | Zakup materiałów, realizacja remontu |
| Obniżenie krawężników wokół miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami | Zakup materiałów, realizacja remontu |
| Aktualizacja tablicy tyflograficznej | Rozeznanie rynku; wyłonienie wykonawcy. Zlecenie wykonania aktualizacji |
| Likwidacja nosków na schodach zewnętrznych | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. Przeprowadzenie remontu schodów. |
| Oznaczenie kontrastowe drzwi szklanych | Oznakowanie pasami kontrastowymi drzwi szklanych |
| Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. Zakup urządzeń. |
| Zastosowanie wyróżnień na początku i końcach wszystkich biegów schodów | Wyklejenie kontrastowymi pasami pierwszych i ostatnich stopni |
| Stworzenie w procedurach wewnętrznych zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego | Opracowanie standardów zachowań w sytuacji kiedy w siedzibie Urzędu przebywa osoba z psem asystującym.  Przeszkolenie pracowników ochrony odpowiedzialnych za wpuszczanie do budynku Urzędu osób przychodzących z psem asystującym |
| Poprawa rozwiązań w zakresie zapewnienia  informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób audio-wizualny i dotykowy. | Współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych przy projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” i objęciu budynku Urzędu mikronawigacją. |
| Zainstalowanie linii prowadzenia na zewnątrz oraz w holu budynku Urzędu | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie linii prowadzenia. |
| Zainstalowanie windy zewnętrznej na ścianie budynku przy klatce „C” | Pozyskanie środków inwestycyjnych. Wykonanie projektu. Wyłonienie wykonawcy. Zakup oraz montaż windy zewnętrznej |
| Bielany |  |
| Wymiana istniejących głównych drzwi wejściowych na automatyczne drzwi przesuwne | Wyłonienie wykonawcy  Zlecenie wykonania usługi montażu automatycznych drzwi przesuwnych |
| Dostosowanie istniejących podjazdów dla osób z niepełnosprawnością ruchową do wymogów ustawy | Zakup materiałów, realizacja remontu |
| Obniżenie krawężników wokół miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami | Zakup materiałów, realizacja remontu |
| Aktualizacja tablicy tyflograficznej | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. zlecenie wykonania aktualizacji |
| Likwidacja nosków na schodach zewnętrznych | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. Przeprowadzenie remontu schodów. |
| Oznaczenie kontrastowe drzwi szklanych | Oznakowanie pasami kontrastowymi drzwi szklanych na dwóch wysokościach |
| Zakup urządzeń służących do ewakuacji – krzesło lub mata ewakuacyjna | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. zakup urządzeń. |
| Zastosowanie wyróżnień na początku i końcach wszystkich biegów schodów | Oznaczenie kontrastowymi pasami pierwszych i ostatnich stopni |
| Stworzenie w procedurach wewnętrznych zapisów dotyczących przebywania na terenie Urzędu psa asystującego | Przeszkolenie pracowników ochrony odpowiedzialnych za wpuszczanie do budynku Urzędu osób przychodzących z psem asystującym |
| Poprawa rozwiązań w zakresie zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób głosowy lub dotykowy. | Wprowadzenie mikronawigacji w obiekcie w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” |
| Zainstalowanie linii prowadzenia na zewnątrz oraz w holu budynku Urzędu | Rozeznanie rynku. Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie linii prowadzenia. |
| Zainstalowanie windy zewnętrznej na ścianie budynku przy klatce „C” | Pozyskanie środków inwestycyjnych. Wykonanie projektu.  Wyłonienie wykonawcy. Zakup oraz montaż windy zewnętrznej |
| Mokotów |  |
| **Budynek przy ul. Rakowieckiej 25/27**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących oraz niewidomych | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych * Zmniejszenie wysokości stopni schodów zewnętrznych wejścia głównego wraz z oznaczeniem kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów * Oznaczenie drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych |
| Poprawienie dostępności budynku dla osób o ograniczonej mobilności w ciągach komunikacyjnych | * Likwidacja zwężenia korytarza Wydziału Obsługi Rady * Likwidacja progu oddzielającego salę obsługi |
| Poprawienie dostępności obsługi interesantów dla osób poruszających się na wózkach | * Obniżenie lady w kasach |
| Poprawienie dostępności toalety dla osób poruszających się na wózkach | * Instalacja systemu przywoławczego |
| **Budynek przy ul. Wiktorskiej 91A**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących oraz niewidomych | * Oznaczenie spocznika pochylni * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych |
| Poprawienie dostępności budynku dla osób o ograniczonej mobilności | • Likwidacja zwężeń korytarzy na poziomie -1 oraz na parterze |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy | * Zapewnienie graficznego i tyflograficznego planu oraz właściwych oznaczeń |
| **Budynek przy ul. Dąbrowskiego 71**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących oraz niewidomych | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi |
| apewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | * Wykonanie i umieszczenie we właściwym miejscu graficznego planu i właściwych oznaczeń |
| **Budynek przy ul. Woronicza 44A**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących oraz niewidomych | * Umieszczenie na spoczniku pochylni pasów fakturowych * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów zewnętrznych * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych |
| Poprawienie dostępności do pomieszczeń dla osób o ograniczonej mobilności | * Wymiana drzwi w pokoju nr 11 oraz drzwi do pom. socjalnego na szersze (90 cm) |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy | * Informacja dotykowa o rozkładzie pomieszczeń w budynku i umieszczenie jej we właściwym miejscu |
| Poprawienie dostępności toalety dla osób poruszających się na wózkach | * Zakup systemu przywoławczego |
| **Budynek przy ul. Sieleckiej 10**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących | * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | * Wykonanie i umieszczenie we właściwych miejscach graficznych planów ewakuacji i właściwych oznaczeń |
| **Budynek przy ul. Wiśniowej 37**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących | * Zapewnienie właściwego poziomu oświetlenia wejścia do budynku * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszych i ostatnich stopni w każdym biegu schodów wewnętrznych |
| **Budynek przy ul. Rakowieckiej 2B**  Poprawienie dostępności budynku dla osób niedowidzących | * Oznaczenie wejściowych drzwi szklanych dwoma pasami kontrastowymi * Oznaczenie kolorem kontrastowym krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów wewnętrznych |
| Poprawienie dostępności do lokalu (przez wejście główne) dla osób o ograniczonej mobilności | * Obniżenie wysokości zamontowania przycisku dzwonka przy drzwiach wejściowych |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | * Wykonanie i umieszczenie we właściwych miejscach graficznych planów ewakuacji i właściwych oznaczeń |
| **Budynek przy ul. Kazimierzowskiej 60**  Poprawienie dostępności do toalety dla osób o ograniczonej mobilności | * Przełożenie poręczy w toalecie dla osób niepełnosprawnych na odległość od osi muszli, zgodnej ze standardami dostępności |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | * Wykonanie i umieszczenie we właściwych miejscach graficznych planów i właściwych oznaczeń |
| **Ochota** |  |
| Poprawa dostępności w obiektach dostępnych: w siedzibie głównej Urzędu - ul. Grójeckiej 17a. siedziby przy ul. Radomskiej 13/21, ul. Białobrzeskiej 26 | * Uzupełnianie elementów informacyjnych /piktogramy, oznaczenia, pasy kontrastujące w przestrzeni WOM/ likwidacja drobnych barier /wymiana wycieraczek przed wejściem/, modernizacja systemów przyzywowych; |
| Sporządzenie koncepcji przebudowy siedzib UDO przy ul. Pawińskiego i ul.Tarczyńskiej 2023-2025 | * Przygotowanie wstępnego oszacowania kosztów inwestycji; * Przygotowanie dokumentacji projektowej 2026-2027 i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę /jednej lub obu siedzib w zależności od możliwości finansowych/ * Realizacja inwestycji 2028-2030. |
| **Praga Południe** |  |
| Budynek - ul. Grochowska 274 | Skontrastowanie pochwytów schodów w holu głównym w stosunku do tła |
| Skontrastowanie napisów do tła ścian na poziomie zero |
| Wdrożenie działania w zakresie świetlnych systemów powiadamiania |
| Modernizacja i przebudowa wejścia bocznego do budynku Urzędu od strony ul. Kamionkowskiej wraz z podjazdem dla wózków (wykonanie dokumentacji projektowej) |
| Niewystarczająca szerokość spocznika na klatce schodowej pomiędzy kondygnacjami 0 a pierwszym piętrem. |
| Przedłużenie pochwytów poręczy schodów oraz połączenie ich na spocznikach schodów w sposób tworzący jedną całość. |
| Kabiny dwóch dźwigów osobowych nie zachowują prawidłowych wymiarów wewnętrznych |
| W obydwu dźwigach osobowych wewnętrzny panel sterowania zlokalizowany zbyt blisko narożnika windy, na przyciskach brak oznaczeń brajlowskich, brak wyróżnienia przycisku awaryjnego |
| **Budynek - Urzędu Dzielnicy ul. Podskarbińska 6** | Wymiana klamki i montaż systemów wspomagających otwieranie drzwi wejściowych |
| Montaż obustronnych pochwytów przy schodach wewnętrznych i przedłużenie istniejących przedłużenie |
| Wymiana na większe oznaczeń pomieszczeń |
| zmiany i przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością (W 2021 roku wykonanie projektu budowlanego na dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wdrożenie zmian projektowych do 2025) |
| skontrastowanie pól uwagi w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy budynku Urzędu; usunięcie kratek odpływowych zamontowanych na przejściach dla pieszych (realizacja przez zarządcę drogi) |
| Montaż dźwigu osobowego lub platformy schodowej - w 2022 roku wykonanie projekt na dobór platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnością. Wdrożenie wykonania do 2030 roku |
| **Budynek Urzędu Dzielnicy - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ul. Paca 39** | Przystosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością :  - wymiana spocznika przed wejściem, - wykonanie pochylni dla wózków, - wykonanie pasa fakturowego o szerokości 30-50 cm Ustalono właściciela terenu, Wdrożenie zmian i przystosowanie wejścia głównego do 2023 roku |
| Powiększenie przestrzeni manewrowej za drzwiami wejściowymi (wiatrołap) dla wózków - wdrożenie do 2023 roku |
| Zapewnienie informacji wizualnej i dotykowej na temat rozkładu pomieszczeń |
| Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Wykonano w 2021 roku projekt na przebudowę i dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wdrożenie do 2024 roku |
| **Praga Północ** |  |
| **Budynek Urzędu Dzielnicy przebudowa pochylni** | Przebudowa pochylni - konsultacje architektoniczne, geodezyjne i budowlane pozwolą na zaplanowanie kolejnych kroków postępowania co do przebudowy pochylni |
| **Rembertów** |  |
| **Budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Chruściela 28:**  Pochylnia zewnętrzna frontowa | Weryfikacja zmiany usytuowania pochylni w celu uzyskania prawidłowych parametrów |
| Schody zewnętrzne frontowe | Oznaczenia kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia biegów |
| Schody zewnętrzne od tyłu budynku | * Oznaczenia kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia biegów*;* * Oznaczenia stopni w przypadku zarówno schodów frontowych jak i usytuowanych z tyłu budynku można wykonać poprzez zamocowanie taśmy antypoślizgowej w kolorze żółtym, który jest najlepiej widoczny dla osób z niedowidzeniem*.* * Należy wymienić poręcze na wyższe, wymagane przepisami prawa lub wykonaćnadstawkę naistniejącą balustradę. |
| Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym | * Należy oznaczyć drzwi dwoma pasami kontrastowymi na wysokości 100cm i 140 cm * Oznaczenia dwoma pasami kontrastowymi można wykonać naklejając pasy taśmy w kolorze np. czerwonym |
| Klatki wewnętrzne w budynku - główna, od sali konferencyjnej i od strony Wydziału Obsługi Mieszkańców | • Należy wykonać oznaczenia kolorem kontrastowym pierwszego i ostatniego stopnia biegów  • Oznaczenia stopni można wykonać podobnie jak w przypadku schodów zewnętrznych poprzez zamocowanie taśmy antypoślizgowej w kolorze żółtym. |
| Parking | * Należy wykonać rampę umożliwiającą wjazd z parkingu na chodnik osobom o ograniczonej mobilności i poruszających się przy pomocy np. wózka, a także matkom w małymi dziećmi w wózkach |
| Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych | • Należy wymienić drzwi w części pokojów urzędowych, które mają 80 cm szerokości  • Zgodnie z przepisami prawa wszystkie drzwi wewnętrzne powinny mieć szer. 90 cm, jednakże można poszerzać istniejące za wąskie sukcesywnie w ramach posiadanych funduszy. |
| Śródmieście |  |
| Nowogrodzka 43 | Toaleta dedykowana na poziomie 0 – zamiana pochwytu na pochwyt z podajnikiem na papier toaletowy. Po prawej stronie umywalki zamontować uchwyt. Zamontować lustro niżej, nad samą umywalką. Wymienić baterię na baterie o dłuższej wylewce i dźwigni lub zainstalować baterię na czujnik. Zainstalować przycisk lub sznurek przywoławczy. Obniżyć włącznik światła. Skontrastować posadzkę względem ścian. - Wyłonienie wykonawcy remontu |
| Wymiana stołu w toalecie dedykowanej na poziomie 1 na mniejszy. Zamontować uchwyty przy umywalce. Poprawa mocowania pochwytów przy muszli. Instalacja systemu przywoławczego, obniżenie włącznika światła, skontrastowanie posadzki względem ścian - wyłonienie wykonawcy remontu |
| Podnośnik platformowy: wyrównać poziom posadzki z poziomem podnośnika przy wsiadaniu do niego. Wymienić panel podnośnika tak aby wskazywały faktyczne poziomy, na które podnośnik dojeżdża. - wyłonienie wykonawcy |
| Zmienić nakładki parapetów wykonanych z PCV na parapety z lastryka w taki sposób aby nie zawężały one światła przejścia korytarzem - wyłonienie wykonawcy |
| Poziom -1 wc węzeł z uwagi na uwarunkowania przestrzenne nie ma możliwości zapewnienia wystarczającej przestrzeni manewrowej m.in dla osób poruszających się na wózkach; zamiana lokalizacji węzła dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami z węzłem „standardowym” - wyłonienie wykonawcy |
| Przebudowa schodów zewnętrznych celem likwidacji nosków na stopnicach. Montaż balustrad zgodnie z wytycznymi. Skontrastować stopnie schodów oraz położyć fakturę ostrzegawczą przed i za schodami - Uzyskanie pozwolenia od konserwatora, wyłonienie wykonawcy |
| Sala obsługi na poziomie 0: zapewnić możliwość schowania nóg na głębokość minimum 30 cm przy ladach obsługi. |
| Przy schodach prowadzących z sali na poziomie 0 do poziomu -1 zamontować balustrady i pochwyty na prawidłowych wysokościach - wyłonić wykonawcę |
| Zainstalować dodatkową, drugą poręcz (niższą) przy istniejącej poręczy przy schodach w klatce A - wyłonić wykonawcę |
| Schody klatka B: wymienić pochwyty o mniejszej średnicy - Wyłonić wykonawcę |
| Marszałkowska 87 lok 85 | zmiana lokalizacji biura; |
| Jeżeli to możliwe usunięcie kostki brukowe sprzed furtki dot. wspólnota |
| Zniwelować próg w świetle furtki – dot. wspołnota (wystąpienie o realizację) |
| WYDZIAŁ KULTURY lok. 36 | Skontrastować schody wewnętrzne. |
| Zainstalować platformę przy schodową, aby umożliwić dostęp do windy. |
| WINDA: Skontrastować szklane drzwi windy. Wymienić zewnętrzny i wewnętrzny panel windy. Zamontować lustro maksymalnie 40 cm od podłogi. Zainstalować poręcze na poprawnej wysokości. |
| Skontrastować schody wewnętrzne. |
| Wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je również alfabetem Braille’a. Natomiast numery pokoi wymienić na srebrne lub czarne i powiesić niżej - Zaplanować wygląd zlecić wykonanie z montażem |
| Obniżyć domofon |
| Celem zniwelowania progu większego niż 20 mm reprofilać nawierzchnię w strefie wejścia poprzez jej przełożenie |
| przebudowa węzła sanitarnego poprzez likwidację przedsionka i montaż przyborów sanitarnych i wyposażenia dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie ze standardami dostępności; z uwagi na uwarunkowania przestrzenne należy dążyć do uzyskania maksymalnie dużej wolnej przestrzeni manewrowej zbliżonej do pola kwadratu 150x150 cm. - wyłonić wykonawcę |
| Wymienić drzwi do biura na lekkie i o szerokości minimum 90 cm - Wyłonić wykonawcę |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI lok. 35 | Obniżyć domofon |
| Wymienić drzwi celem likwidacji progu. Drzwi wewnętrzne będące wejściem do Wydziału Inwestycji należy wymienić celem spełnienia wymagań z zakresu standardu dostępności a także wymagań z zakresu zabezpieczeń p. pożarowych. W tym celu należy wykonać nowe nadproże stalowe celem poszerzenia istniejącego otworu drzwiowego do szerokości zapewniającej montaż drzwi dwuskrzydłowych o szerokości przejścia po ich otworzeniu min. 120 cm – wniosek do wspólnoty; wyłonienie wykonawcy |
| SCHODY WEWNĘTRZNE: skontrastować za niski strop nad schodami także na posadzce, skontrastować stopnie, usunąć noski, usunąć parapety na spocznikach, zainstalować pochwyty na prawidłowej wysokości. Wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je również alfabetem Braille’a. Natomiast numery pokoi wymienić na srebrne lub czarne i powiesić niżej – wniosek do wspólnoty |
| Obniżyć krawężnik w dojściu do wejścia – wniosek do wspólnoty |
| Obniżyć włączniki światła, dzwonek i czytnik kart - wyłonienie wykonawcy |
| Zniwelować próg w drzwiach wejściowych do biura oraz w drzwiach na taras (wyjścia ewakuacyjne) - Pismo do wspólnoty; realizacja po zgodzie |
| Zapewnić drzwi do biura oraz na taras o szerokości 90 cm - Pismo do wspólnoty, Realizacja po zgodzie |
| WINDA: Skontrastować szklane drzwi windy. Wymienić zewnętrzny i wewnętrzny panel windy. Zamontować lustro maksymalnie 40 cm od podłogi. Zainstalować poręcze na poprawnej wysokości. |
| Wymienić posadzkę na posadzkę o parametrach spełniających i potwierdzonych stosownymi aprobatami technicznymi w zakresie m.in. antypoślizgowości zgodnie ze standardami dostępności - wniosek do wspólnoty |
| Mokotowska 55 |  |
| Reprofilawać nawierzchnię poprzez przebudowę polegającą na przełożeniu na granicy nawierzchni zjazdu a nawierzchnią w przejeździe bramowym. Korekta w zakresie nawierzchni (kostka granitowa) zjazdu do budynku - wniosek do zarządcy terenu |
| Wejście bramowe obie bramy –zapewnić możliwości otwarcia 2-giego skrzydła bramy - wniosek ZGN/Wspólnota |
| Zabudować kaloryfer nad ciągiem schodów – wniosek do ZGN |
| Wprowadzić nowe dobrze skontrastowane tabliczki przy drzwiach opisujące pokoje oraz opisać je również alfabetem Braille’a. Uczytelnić numery pokoi poprzez wymianę na srebrne lub czarne i zamieszczenie niżej - projekt wygląd zlecić wykonanie z montażem |
| Wymienić wszystkie wycieraczki o za dużych otworach, powyżej 2 cm średnicy oraz przytwierdzić do posadzki wycieraczki dywanowe znajdujące się przed i za drzwiami wejściowymi do budynku i do biura urzędu |
| Wymiana zniszczonej wykładziny - WAG |
| Przebudować nawierzchnię pochylni celem wyrównania płaszczyzny wraz z wykształceniem krawężnika o wysokości min. 7 cm. Usunąć furtkę z pochylni -wniosek do ZGN |
| Wejście do budynku – demontaż drzwi wiatrołapu wraz z wyburzeniem ściany wydzielającej wiatrołap. Montaż witryny narożnej w odległości 190 cm. od biegu schodów wewnętrznych w sposób zapewniający wytworzenie wiatrołapu oraz płaszczyzny ruchu spełniające wymaganiom standardu dostępności -wniosek do ZGN |
| Zniwelować wszystkie progi w drzwiach. – wniosek do ZGN |
| Za drzwiami wejściowymi do biura znajduje się pochyły korytarz – wymieniana płytek na pochyłym korytarzu za drzwiami wejściowymi na płytki o innym kolorze i z powierzchnią antypoślizgową - Wyłonić wykonawcę |
| Obniżyć domofon i czytniki kart oraz włączniki światła do wysokości 80-110 cm - Wyłonić wykonawcę |
| Przebudować węzeł sanitarny poprzez wyburzenie ściany wydzielającej umywalkę od pisuaru, zamurowanie otworu drzwiowego do kabiny sanitarnej i likwidację obecnej lokalizacji miski ustępowej. W nowopowstałej przestrzeni sanitariatu montaż przyborów sanitarnych i wyposażenia dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniając jednocześnie wymaganą płaszczyznę ruchu m.in. osobom poruszającym się na wózkach. Celem zapewnienia zlewu w istniejącym pomieszczeniu socjalnym zaleca się wykonanie otworu drzwiowego w ścianie między tym pomieszczeniem a obecnym wc i montaż zlewu w lokalizacji dotychczasowej miski ustępowej - Wyłonić wykonawcę |
| Nowy Świat 39 oficyna |  |
|  | Budynek zlokalizowany w głębi działki od ul. Nowy Świat. Dojście do budynku przejazdem bramowym. Nawierzchnia z płyt betonowych typu „trelinka” Za przejazdem bramowym znaczna różnica wysokości którą należy zlikwidować poprzez miejscową reprofilację nawierzchni. Ogólnie nawierzchnia wykazuje spore nierówności i w dalszej perspektywie kwalifikuje się do wymiany a przynajmniej do ponownego przełożenia – wniosek do ZGN |
|  | Skontrastować część wystającą w bramie wjazdowej. – wniosek do ZGN |
|  | Schody zewnętrzne kwalifikują się do generalnego remontu / przebudowy wraz z montażem pochwytów zgodnie z wytycznymi standardu dostępności – wniosek do ZGN |
|  | Celem likwidacji różnic wysokości przebudować ostatni stopnień schodów wewnętrznych przy pochylni poprzez demontaż okładzin kamiennych i zastąpienia ich wykładziną w kontrastowym kolorze – wniosek do ZGN |
|  | Przebudować istniejącą pochylnię zapewniając stosowną jej szerokość , krawędź zabezpieczającą przed zsunięciem się oraz pochwyty zgodnie ze standardami dostępności. Ponadto zaleca się wykonanie stopni schodowych od strony spocznika pochylni. – wniosek do ZGN |
|  | WINDA: skontrastować drzwi windy. Wymienić panel zewnętrzny – wniosek do ZGN |
|  | „Dokończyć” ułożenie terakoty na całej posadzce parteru w budynku celem zniwelowania różnic wysokości posadzki. – wniosek do ZGN |
|  | Przebudować pomieszczenie na parterze budynku celem wykonania węzła sanitarnego dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami. Węzeł ten należy wyposażyć w przybory sanitarne i urządzenia dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami . Należy tak aranżować przestrzeń aby zapewnić wolną płaszczyznę posadzki min. 150x150 cm. celem zapewnienia swobodnego poruszania się osobą m.in. na wózkach. Ponadto zaleca się przebudowę węzła sanitarnego na 2 piętrz poprzez poszerzenie przejścia wstawiając nadproże stalowe i poszerzając światło przejścia , rozbiórkę ścianek działowych wewnątrz sanitariatu i montaż przyborów sanitarnych i wyposażenia dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie ze standardem dostępności. – wniosek do ZGN |
|  | Zniwelować wszystkie progi do pomieszczeń występujące w budynku. – wniosek do ZGN |
|  | Obniżyć włączniki światła do wysokości 80-110 cm. - WAG i ZGN |
| Wspólna 65A | Pożądana Zmiana lokalizacji biura. |
| Aleje Ujazdowskie 20 lokal 6 | Pożądana zmiana lokalizacji biura. |
| Targówek |  |
| Ul. Kondratowicza | Zakup krzesła do ewakuacji wraz ze szkoleniem.   * Dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnością. * Wymiana wind. * Wykonanie projektu przebudowy schodów i podjazdów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi z audytu. * Montaż poręczy przy schodach zewnętrznych i przy pochylniach. * Oznaczenie kolorami biegów stopni wewnętrznych. * Zmiana położenia panelu sterującego wind. * Dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. * Oznaczenie znaków pionowych D18. * 10. Przebudowa schodów i podjazdów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi z audytu. |
| Ursus |  |
| Schody zewnętrzne – wejście boczne koło windy | * Należy zapewnić wysokość zgodną z aktualnymi przepisami. * Należy zapewnić szerokość zgodną z aktualnymi przepisami * Należy zapewnić balustradę zgodną z aktualnymi przepisami * Należy zapewnić pochwyt zgodnie z aktualnymi przepisami |
| Schody zewnętrzne – wejście boczne koło miejsc do parkowania dla pracowników | * Należy zapewnić szerokość schodów zgodną z aktualnymi przepisami * Należy zapewnić wysokość stopni zgodną z aktualnymi przepisami * Należy zapewnić balustradę zgodną z przepisami |
| **Wejście główne**  Za wąskie drzwi w świetle ościeżnicy | * Należy zapewnić drzwi o szerokości minimum 90 cm w świetle ościeżnicy |
| **Wejście boczne koło windy**   * Za wąskie drzwi w świetle ościeżnicy * Za wysoki próg | * Należy zapewnić drzwi o szerokości minimum 90 cm w świetle ościeżnicy * Należy usunąć całkowicie lub obniżyć próg do wysokości nie większej niż 2 cm |
| **Wejście do klatki nr 3**   * Za wąskie drzwi w świetle ościeżnicy * Za wysoki próg | * Należy zapewnić drzwi o szerokości minimum 90 cm w świetle ościeżnicy * Należy usunąć całkowicie lub obniżyć próg do wysokości nie większej niż 2 cm |
| **Winda**   * Kabina windy jest zbyt mała 134x130 * Poręcz znajduje się na niewłaściwej wysokości * Przycisk przystanku wyjściowego z budynku | * Minimalne wymiary kabiny to 110x140 * Należy zapewnić poręcz zgodnie z przepisami * Powinien wystawać 5 mm ponad pozostałe przyciski i być dodatkowo wyróżniony |
| **Pomieszczenia**  Zbyt wąskie drzwi | * Minimalna szerokość wymagana aktualnymi przepisami to 90 cm |
| **Toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością - poziom 0**   * Przestrzeń manewrowa jest niewystarczająca * Nieprawidłowe poręcze – odległość od osi poręczy do osi muszli * Nieprawidłowe poręcze – wystawanie przed miskę ustępową * Nieprawidłowa wysokość wierzchu umywalki i przestrzeni pod umywalką | * Należy zapewnić przestrzeń o wymiarach minimum 150x150 cm * Należy zapewnić odległość 30-35 cm * Należy zapewnić odległość 20 cm * Wierzch umywalki powinien być na wysokości 80-85 cm, a przestrzeń pod umywalką min 70 cm. |
| Ursynów |  |
| Budynek przy al. KEN 61 w Warszawie |  |
| Usprawnienie ewentualnej ewakuacji budynku urzędu - Zakup wózków ewakuacyjnych |
| Poprawa i konserwacja stanu technicznego oznaczeń w przejść komunikacyjnych: Przyciski w windach ogólnodostępnych z oznaczeniem Braille'a, wymiana okładziny w windzie, wymiana elementów ścieżek prowadzących i wykonanie nowych po konsultacjach , poprawa widoczności pasków na drzwiach wejściowych zgodnie ze standardami, kolorystyczne oznaczenie schodków |
| Dostosowanie przejść komunikacyjnych: Dostosowanie wysokości poręczy na alternatywnych biegach schodów |
| Wawer |  |
|  | Dodanie Siedziska w windzie |
| Rampa lub schodołaz umiejscowiony w części klatki schodowej prowadzącej do Biura Rady |
| Szyb windowy zewnętrzny lub modernizacja szybu windy istniejącej |
| Noski na schodach do usunięcia |
| Oznakowanie kierunku transferu dla osób poruszających się na wózku |
| Skontrastowanie podejścia/ podjazdu do „Informacji” |
| Przebudowa „Informacji” pod katem możliwości bezpośredniego podjazdu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim |
| Zamiana łazienek na parterze ze względu na niewystarczający promień skrętu wózka inwalidzkiego |
| Modernizacja oświetlenia (WOM, piętra) |
| Zmiana wielkości i posadowienia umywalki w łazience dla niepełnosprawnych |
| Dodanie pochwytów na klatce schodowej |
| Oznakowanie poziome (wypustki, kontrastowe pasy) |
| Przebudowa centrali telefonicznej w taki sposób, żeby dzwoniący bez rozłączenia podczas nieobecności osoby, do której dzwoni, uzyskał informacje |
| Wesoła |  |
|  | Poprawa widoczności drzwi szklanych wejściowych: Oznaczenie pasami kontrastowymi drzwi szklanych wejściowych |
| Poprawa widoczności stopni biegów schodowych: Oznaczenie pasami kontrastowymi stopni biegów schodowych |
| Dostosowanie windy: Wymiana panelu sterującego windy |
| Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem: Wyznaczenie 2 dodatkowych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych |
| Zmiana wysokości pochwytów balustrady: Dostosowanie wysokości poręczy do 110 cm, podniesienie istniejących pochwytów o 2 cm |
| Zmniejszenie wysokości stopni schodowych: Dostosowanie wysokości stopni do 17,5 cm – przy remoncie posadzki parteru |
| Modernizacja systemu ewakuacyjnego: Instalacja DSO do wykonania przy rozbudowie budynku łącznie z systemem SSP |
| Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego: Zamiana oświetlenia awaryjnego na nowy, dostosowany do obecnych przepisów, przy planowanej rozbudowie budynku |
| Zapewnienie ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo: Zakup krzesła do ewakuacji po schodach |
| Modernizacja pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami: Przebudowa łazienki na parterze zgodnie z wytycznymi dostępności. |
| **Wilanów** |  |
|  | Oznaczyć stopnie kontrastami w dwóch płaszczyznach |
| Oznaczyć kontrastami drzwi szklane na dwóch wysokościach: 130-140 i 90-100 cm nad posadzką |
| Oznaczyć kontrastami pochylnie 30 cm od krawędzi |
| Rozmieszczenie w budynku planu ewakuacji |
| Zapewnienie informacji głosowej o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku |
| Dostosowanie wysokości i długości poręczy i barierek |
| Likwidacja progów w wejściach do budynku |
| **Włochy** |  |
|  | Oznakowanie wejść do budynku oraz pomieszczeń i krawędzi stopniUmieszczenia przed drzwiami wycieraczek/kratek/skrobaczek  * Remont toalet dla osób niepełnosprawnych – wymiana misek ustępowych i poręczy - parter |
| Przebudowa wiatrołapów w wejściach po prawej i lewej stronie budynku  Remont toalet dla osób niepełnosprawnych – wymiana misek ustępowych i poręczy – I piętro |
| Przebudowa drzwi w wejściu od strony parkingu  Remont toalet dla osób niepełnosprawnych – wymiana misek ustępowych i poręczy – parter – II piętro |
| Przebudowa balustrad zabezpieczających schody na klatkach schodowych  Remont toalet dla osób niepełnosprawnych – wymiana misek ustępowych i poręczy – III i IV piętro |
| Poprawa oświetlenia parkingu |
| Wyrównanie poziomu chodników i miejsc postojowych na parkingu |
| Poszerzenie dojść do budynku (min. 150 cm) |
| Wymiana windy z kabiną nie spełniającą aktualnie wymaganych wymiarów |
| Zapewnienie informacji (wizualnej, dotykowej, głosowej) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku |
| Wola |  |
| Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy al. "Solidarności" 90 |  |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności, przy wejściu z ochroną (al."Solidarności") | Zakup i montaż poręczy po obu stronach pochylni. Poręcz niższa ma być zamontowana na wysokości 75 cm i mieć średnicę części chwytnej 3,5 cm-4,5 cm . |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności, przy wejściu bocznym (ul. Żelazna) | Zakup i montaż poręczy po obu stronach pochylni. Poręcz niższa ma być zamontowana na wysokości 75 cm, a wyższa na 90 cm. Średnica części chwytnej ma mieć 3,5 cm-4,5 cm i odległość między poręczami ma mieć 100-110 cm. |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności, przy zejściu do sali sesji | Zakup i montaż poręczy po obu stronach pochylni. Poręcz niższa ma być zamontowana na wysokości 75 cm, a wyższa na 90 cm. Średnica części chwytnej ma mieć 3,5 cm-4,5 cm i odległość między poręczami ma mieć 100-110 cm. |
| Zapewnienie bezpiecznego zejścia po schodach wewnętrznych z sali obsługi mieszkańców do toalet na poziom -1 | Zakup i montaż pochwytu. Pochwyt ma być zamontowany na wysokości 110 cm. |
| Zapewnienie bezpiecznego zejścia po schodach wewnętrznych z sali obsługi mieszkańców do toalet na poziom -1 | Zmienić wysokość pochwytu z 90 cm na 110 cm. |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności, wejście przez bramę pod filarami.(al."Solidarności") | Zlecenie wykonania nowej bramy. Obecnie furtka otwiera się na zewnątrz, a ma otwierać się do wewnątrz. |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności, wejście na salę sesji od ul. Żelaznej. | Zapewnić właściwe nachylenie podłużne dojścia do obiektu. Podłużne nachylenie chodnika powinno mieć do 5%, a ma 6,25%. |
| Zapewnienie swobodnego dostępu do pokoju ochrony. | Zbyt wąskie drzwi (80 cm), minimalna szerokość wymagana przepisami to 90 cm. |
| **Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99** |  |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności na klatce schodowej | Zakup i montaż pochwytu. Pochwyt ma być zamontowany na wysokości 110 cm. |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności dot. korytarza pierwszego | Zakup i montaż pochwytu i balustrady . Pochwyt i balustrada maja być zamontowane na wysokości 110 cm. |
| Zapewnienie właściwego dostępu do urzędu osobom o ograniczonej mobilności dot. korytarza drugiego | Zakup i montaż pochwytu. Pochwyt ma być zamontowany na wysokości 110 cm. |
| **Budynek Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Syreny 18** |  |
| Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z urzędu osobom z niepełnosprawnością (wyście ewakuacyjne) | Wymiana drzwi ewakuacyjnych |
| Żoliborz |  |
| Pochylnia zewnętrzna (wejście główne) | Zapewnić nachylenie pochylni zgodnie z przepisami; zapewnić poręcze zgodnie z przepisami. Skrócić odcinki pochylni do 8 m i zmniejszyć nachylenie pochylni; zmniejszyć część chwytną poręczy do średnicy 35 mm |
| Pochylnia wewnętrzna (wejście główne) | Zapewnić poręcze zgodnie z przepisami. Wymiana poręczy; dodanie pasów fakturowych; wymiana krawężników |
| Pochylnia (łazienka przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ) | Zapewnić poręcze zgodnie z aktualnymi przepisami. Wymiana poręczy; dodanie pasów fakturowych |
| Pochylnia (piwnica przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia) | Zapewnić poręcze zgodnie z aktualnymi przepisami. Wymiana poręczy; dodanie pasów fakturowych; zmniejszenie nachylenia pochylni |
| Schody zewnętrzne (wejście główne) | Zmienić układ schodów lub ciągu pieszego, oznaczyć kolorem kontrastowym krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów, zmienić wysokość poręczy. Oznaczenie stopni taśmą antypoślizgową odblaskową, wymiana poręczy |
| Wejście główne | Wykonać kratki z odpływem |
| Wejście od strony parkingu | Zwiększyć przestrzeń manewrową dla osób na wózkach inwalidzkich |
| Pomieszczenia | Poszerzyć drzwi zgodnie z wykazem do min. 90 cm. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami zgodnie z wykazem |