Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 532/2017

 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15.03.2017 r.

 „Załącznik nr 6 do Regulaminu pracy”

**Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych**

* + 1. Prace na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
		2. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.
		3. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem do 1 kV.
		4. Prace na jezdni nie zamkniętej dla ruchu.